**Универсальная пневматическая сеялка VENZA-8 PRO**

**(дисковый сошник)**

[](https://favorit-td.ru/upload/iblock/bcb/bcbba16e08ff5aff21271069010f3cd5.png)

- Новое поколение пневматических сеялок производства АК "ФАВОРИТ" предназначены для точного высева калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, сорго, сои а также семян кормовых бобов, фасоли, люпина с одновременным, от семян внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках.

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **VENZA - 8** |
| * **Производительность, Га/час** | **2-5,04** |
| * **Рабочая скорость, км/час** | **3,6-9** |
| * **Масса, кг** | **2000** |
| * **Глубина заделки, мм** | **40-120** |
| * **Количество рядов, шт** | **8** |
| * **Мощность, л.с.** | **от 100** |

**Технические характеристики**

**Преимущества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\ДНС\Downloads\venza-pro-07.jpg  Cистема контроля высева.  Сеялка оборудована системой контроля высева которая выдает информацию:   о норме высева семян в каждой посевной секции  - о проценте двойников и пропусков в каждой секции  - о равномерности высева  - о времени работы сеялки и засеяной площади  - о скорости работы агрегата | https://favorit.ltd/images/products-img/venza-pro-03.jpg   Карданный вал.  Забудьте о цепях, смазке и о подшипниках, забитых пылью. Не бойтесь работать на полях с большим содержанием растительных остатков.    Привод карданного вала гарантирует равномерное вращение высевающего диска и не требует технического обслуживания.     При вращении диска не происходит замедления или ускорения, которые бывают на неравномерном или волнистом рельефе почвы, что обеспечивает более точное расстояние между семенами. | https://favorit-td.ru/upload/medialibrary/a5c/a5c8a8a76aef4c62300865d8c58f0f68.png |