**Плуг оборотный модульный «Сириус» ПОМ-6+1+1**


 Плуг полунавесной оборотный модульный ПОМ-6+1+1 предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахотных слабо- и среднекаменистых почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа. Плуг укомплектован рабочими органами фирмы «FRANK ORIGINAL».

При агрегатировании с данным плугом трактор движется «по полю», а не в борозде.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | С углоснимами | | | С предплужниками | | |
| **8 корпусов** | **7 корпусов** | **6 корпусов** | **8 корпусов** | **7 корпусов** | **6 корпусов** |
| Ширина захвата, м | **3,32** | **2,9** | **2,5** | **3,32** | **2,9** | **2,5** |
| Рекомендуемая мощность трактора, не менее, л.с. | **310** | **280** | **240** | **320** | **280** | **250** |
| Глубина обработки, см | **20-27** | **20-27** | **20-27** | **20-27** | **20-27** | **20-27** |
| Скорость рабочая, км/ч | **7-10** | **7-10** | **7-10** | **7-10** | **7-10** | **7-10** |
| Масса,кг | **5150** | **4750** | **4400** | **5990** | **5500** | **5050** |

**Преимущества**

****

**Возможно рассмотрени= острочки платежа. (Рассматривается заводом)**

**Аккредитация в АО «Росагролизинг» в частве поставщка техники.**