**Сеялка зерновая СЗФ-V (вариаторная)**

Сеялка зерновая СЗФ-V - Предназначена для рядового посева (пшеницы, ржи, ячменя, овса), зернобобовых (горох, фасоль, соя, нут), мелкосемянных культур (рапс, горчица, лен) сыпучих и средне сыпучих семян трав с одновременным внесением минеральных удобрений. 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **4000-V** | **5400-V** | **6000-V** |
| * **Производительность, Га/час** | **3,6-4,8** | **4,9-6,5** | **5,4-7,2** |
| * **Рабочая скорость, км/час** | **9-12** | **9-12** | **9-12** |
| * **Ширина захвата, м** | **4** | **5,4** | **6** |
| * **Масса, кг** | **1890** | **2570** | **2900** |
| * **Глубина заделки, мм** | **40-80** | **40-80** | **40-80** |
| * **Количество рядов, шт** | **25** | **36** | **40** |
| * **Мощность, л.с.** | **от 85** | **от 85** | **От 100** |
| * **Давление, кг** | **65** | **65** | **65** |

**Технические характеристики**

**Преимущества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высевающий аппарат  C:\Users\ДНС\Downloads\6fe197f01df66972c1e4c7641e8f1780.jpgЗерновой аппарат имеет двухуровневую зубчатую катушку, которая обеспечивает бесперебойную подачу посевного материала в рабочий орган сеялки. Штифтовая катушка предназначена для высева мелкосемянных культур, а также высева сыпучего и среднесыпучего семена трав. | Вариатор  Вариатор - это бесступенчатая коробка передач, которая обеспечивает быстрое регулирование норм высева в диапазоне:  DSC_0408.jpg- для семян от 0,8 до 480 кг / га. - для удобрений от 25 до 200 кг / га. | C:\Users\ДНС\Downloads\1452318202_w640_h2048_img_8212.jpg На сеялке установлены  амортизаторы нового образца. Круглая штанга с винтовой регулировкой натяжения и усиленные пружины - дают возможность увеличить давления сошника на почву до 75 кг. |
| Сеялка оборудована сошниками со смещенными дисками из БОР-содержащей стали импортного производства. Клеймо производителя - гарантия качества!  C:\Users\ДНС\Downloads\545644346_w640_h2048_dsc_0222.jpg В ступице установлен двухрядный подшипниковый узел. | **Пальцевые загортачи**  **(работают при повышенной влажности почвы)**  **C:\Users\ДНС\Downloads\8b5702ebb2024e546897b87f8bf21d14.png**  **Имеют два положения для регулировки.** | **Прикатывающие катки**  **C:\Users\ДНС\Downloads\4c42eb9320c1bf64fa79ce93d10ab37b.pngСеялка на заказ может быть укомплектована   транспортным устройством, что позволяет перемещать ее по дорогам общего назначения без применения дополнительных транспортных средств.** |

# Видео сеялки в работе - 455454.png [Сеялка СЗФ-5.4 Агросталь](https://www.youtube.com/watch?v=sCdT79Q3fEQ)

# Имеются отзывы о работе техники по Волгоградской области.