**Универсальная пневматическая сеялка Весна 8-12 (VESNA 8-12)**



- предназначена для точного посева калиброванных семян кукурузы, подсолнуха, сорго, сои, свеклы, а также семян кормовых бобов, фасоли с одновременным, раздельным от семян  внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Весна - 8** | **Весна-12** |
| * **Производительность, Га/час** | **2-5,04** | **2-5,04** |
| * **Рабочая скорость, км/час** | **3,6-9** | **3,6-9** |
| * **Масса, кг** | **1280** | **1550** |
| * **Глубина заделки, мм** | **40-120** | **40-120** |
| * **Количество рядов, шт** | **8** | **12** |
| * **Мощность, л.с.** | **от 80** | **от 80** |

**Технические характеристики**

**Преимущества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высевающий аппарат.  https://images.ua.prom.st/257164312_w640_h2048_dscn0005.jpg?PIMAGE_ID=257164312Пневматические высевающие аппараты сеялок точного высева снижают процент дробления семян в 10 раз по сравнению с механическими. Гребенчатый сбрасыватель лишних семян обеспечивает точный однозерновой посев. | Двухконтурный привод посевной секции.  Надежная защита привода обеспечивает работу сеялки на полях засоренных растительными остатками.  https://images.ua.prom.st/548036783_w640_h2048_dscn0004.jpg?PIMAGE_ID=548036783 | Механизм передач.  https://images.ua.prom.st/257160398_w640_h2048_dscn0007.jpg?PIMAGE_ID=257160398Редуктор нового образца - прямой привод от шестигранных валов обеспечивает надежность конструкции |
| https://images.ua.prom.st/257160444_w640_h2048_dscn0010.jpg?PIMAGE_ID=257160444Маркера.  Гидрофицированные маркера на индивидуальных гидроцилиндрах с возможностью регулировки угла атаки | **https://images.ua.prom.st/301190429_w640_h2048_dscn0007.jpg?PIMAGE_ID=301190429Впереди рабочей секции установлен комкоотвод, позволяющий убрать из зоны посева комья и сухой слой почвы. Передний каток секции обеспечивает уплотнение и выравнивание почвы перед сошником для более качественного посева.** | **https://favorit.ltd/images/products-img/venza-pro-07.jpgВозможна установка системы контроля высева.**  **На заказ сеялки комплектуются транспортным устройством** |

# Видео сеялки в работе - 455454.png [Сеялка Весна 8 (УПС-8) Агросталь](https://www.youtube.com/watch?v=kQf8Zv8E7zs)

# Имеются отзывы о работе техники по Волгоградской области.